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Lexus GS F en RC F nóg dynamischer: Adaptive Variable Suspension voortaan standaard
· Adaptive Variable Suspension (AVS) zorgt voor meer rijcomfort en extra stabiliteit in bochten
· Nieuwste generatie biedt maar liefst 30 demperstanden voor optimale controle voor elk type weg
· Meer comfort, meer stabiliteit, meer dynamiek

Lexus brengt de stabiliteit en het comfort van zijn high-performance sportsedan GS F en sportcoupé RC F op een hoger plan door beide auto’s voortaan standaard uit te rusten met de nieuwste generatie Adaptive Variable Suspension (AVS).

Met Lexus’ AVS kan de bestuurder van de GS F en RC F zelf de rijdynamiek beïnvloeden. Het systeem is speciaal ontwikkeld voor meer comfort en een betere handling, vooral op minder goed wegdek. Verder biedt het meer stabiliteit in snel genomen bochten door carrosseriebewegingen tot een minimum te beperken. Hierbij baseert AVS zich op de stuuruitslag, de gierhoekverhouding en positie van de auto. Op ruwe oppervlakten vermindert AVS de demperkracht om op die manier trillingen zoveel mogelijk te absorberen.

Van 9 naar 30 verschillende demperstanden
AVS telt dertig verschillende dempingsstanden (voorheen: negen) en zeven dempingprogramma's, waaronder een anti-duikfunctie tijdens stevig remmen en een functie die voorkomt dat de auto licht achterover helt tijdens vol accelereren. AVS bewaakt en regelt op elektronische wijze de dempingskracht op alle vier de wielen tegelijk. Het geavanceerde systeem houdt hierbij rekening met het wegoppervlak en de voorkeur van de bestuurder.
Verschillende sensoren

AVS maakt gebruik van verschillende sensoren, onder meer voor de G-krachten, gierhoekverhouding en snelheid. Voor een optimale balans werkt het systeem bovendien nauw samen met de uitgebreide veiligheidssystemen van Lexus Safety Sense +. Het onderdrukt carrosseriebewegingen als de bestuurder het rem- en acceleratievermogen ten volle benut.
Maximale stabiliteit 
Lexus koppelt AVS zowel aan het Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM) als de Drive Mode Select. In de standen ECO, NORMAL en SPORT S geeft Drive Mode Select prioriteit aan het rijcomfort terwijl het tegelijkertijd bijdraagt aan meer stabiliteit. In de stand SPORT S+ ligt de focus juist op maximale stabiliteit. In dit geval schakelen de aandrijflijn, de elektronisch bekrachtigde besturing en VDIM over op de Sport-stand.
Krachtigste Lexus V8 ooit

De Lexus GS F en de Lexus RC F zijn uitgerust met de krachtigste V8 die Lexus ooit ontwikkelde: een 5,0-liter V8 met 477 pk (351 kW), gekoppeld aan een supersnel schakelende Sport Direct Shift 8-trapsautomaat. Lexus introduceert tevens een nieuwe grijze kleur voor de GS F en een zwarte tint voor de RC F. Laatstgenoemde is tevens leverbaar met nieuwe 7-spaaks lichtmetalen wielen. De Lexus GS F is leverbaar vanaf 157.945 euro, inclusief kosten rijklaar maken. De Lexus RC F is er vanaf 131.345 euro.

Noot aan redacteuren: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Press & Public Affairs, telefoon 0162 585 377, of kijk op pers.lexus.nl voor extra informatie en beeldmateriaal. 
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