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Batterij-elektrische Lexus RZ nu ook leverbaar met voorwielaandrijving: Lexus RZ 300e
· Lexus introduceert voorwielaangedreven versie van Lexus RZ naast vierwielaangedreven RZ 450e
· Nieuwe Lexus RZ 300e biedt range van maximaal 480 kilometer (WLTP)
Lexus breidt het aanbod van de luxe batterij-elektrische RZ uit met een voorwielaangedreven versie, de RZ 300e. Als nieuw startpunt van de RZ-reeks biedt de RZ 300e dezelfde hoogwaardige afwerking, hetzelfde comfort en dezelfde fijn afgestelde besturing als de RZ 450e. In het derde kwartaal van dit jaar worden de eerste exemplaren in Nederland verwacht.
De Lexus RZ werd geïntroduceerd als vierwielaangedreven RZ 450e. Met zijn 230 kW/313 pk sterke elektrische aandrijflijn, verdeeld over een 150 kW elektrische motor voor de voorwielen en een 80 kW sterke motor voor de achterwielen, werden de luxe SUV-kwaliteiten versterkt. Nu biedt Lexus meer keuze en verbreedt het de aantrekkingskracht van de RZ met de toevoeging van een model met voorwielaandrijving. 
Nieuw startpunt

Met de voorwielaangedreven RZ 300e creëert Lexus een nieuw startpunt voor de RZ line-up, zonder in te boeten op de kenmerken die de eerste speciaal ontworpen batterij-elektrische auto van Lexus zo bijzonder maken. Klanten kunnen in alles hetzelfde vakmanschap en dezelfde Omotenashi aandacht voor detail verwachten, terwijl de bestuurder kan genieten van de fijn afgestelde Lexus Driving Signature die zorgt voor volledig vertrouwen, comfort en controle tijdens elke rit. 

Grotere range: tot 480 kilometer WLTP

De batterij-elektrische aandrijflijn blijft hetzelfde, alleen zonder de achterste eAxle en omvormer die worden gebruikt op de AWD-versies. De RZ 300e heeft daardoor een lager gewicht en biedt een grotere actieradius. De officiële WLTP-range in de gecombineerde cyclus is 480 km met 18 inch velgen. Met 20 inch velgen is dat 432 km. Ter vergelijking: de afstanden voor de AWD zijn respectievelijk 440 km en 407 km.
Vlotte acceleratie

De elektromotor levert een maximaal vermogen van 150 kW/204 pk, met een maximumkoppel van 266 Nm vanaf 0 t/min. Dit zorgt voor een vlotte acceleratie, waarbij 0-100 km/u in acht seconden wordt voltooid.
Veiligheid: Lexus Safety System+3

Net als de RZ 450e beschikt ook de Lexus RZ 300e over een zeer uitgebreid pakket aan actieve veiligheidssystemen: Lexus Safety System+3. Dit pakket bestaat uit onder meer Pre-Collision System, Lane Keeping System, Intelligent Speed Assist, Front Cross Traffic Assist en Road Sign Assist. Parkeersensoren voor en achter met remfunctie voor objecten, voetgangers en voertuigen en een achteruitrijcamera maken in- en uitparkeren veiliger en gemakkelijker. 
Derde kwartaal

Naar verwachting zullen de eerste exemplaren van de Lexus RZ 300e in het derde kwartaal van dit jaar geleverd worden. De prijzen worden volgende maand bekendgemaakt.
Noot aan redacteuren: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Press & Public Affairs, telefoon 0162 585 377, of kijk op pers.lexus.nl voor extra informatie en beeldmateriaal.
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