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De nieuwe Lexus RZ: meer vermogen, efficiëntie en rijplezier
· De nieuwe RZ ontwikkelt het rijplezier en het dagelijkse gebruiksgemak met fundamentele prestatieverbeteringen, meer vermogen en efficiëntie en de introductie van nieuwe elektrificatie technologieën
· Lexus herdefinieert sturen met het debuut van Lexus' steer-by-wire systeem
· De sensatie van handmatig 8-trapsschakelen met Interactive Manual Drive 
· Lexus Driving Signature versterkt door grotere stijfheid van carrosserie, afstelling van ophanging en evolutie van DIRECT4 vierwielaandrijvingssysteem
· Uitgebreide herziening van de BEV-aandrijflijn, inclusief nieuwe batterij met hoge capaciteit en herziene eAxles, waardoor het vermogen en de efficiëntie toenemen
· Maatregelen genomen voor minder geluid en trillingen, waardoor een nog verfijndere cabineomgeving wordt gecreëerd
· De nieuwe modellenreeks bestaat uit de RZ 350e met voorwielaandrijving, de RZ 500e met vierwielaandrijving en de eerste RZ F SPORT, de RZ 550e F SPORT met vierwielaandrijving.
· Vanaf december verwacht bij de Nederlandse Lexus-dealers
Met de introductie van de nieuwe Lexus RZ laat Lexus zien dat het de voordelen van batterij-elektrische voertuigtechnologieën maximaal wil benutten, niet alleen op het gebied van vermogen en energiezuinigheid, maar ook door de bestuurder en inzittenden een nog fijnere reiservaring te bieden.
De Lexus RZ krijgt met de update een belangrijke reeks verbeteringen, waaronder een nieuwe batterij met hoge capaciteit en herziene eAxles met meer vermogen en een hogere efficiëntie. Daarnaast zijn ook de laadprestaties verbeterd, met dank aan de jarenlange expertise van Lexus op het gebied van geëlektrificeerde technologieën.
Lexus' status als technologische pionier wordt ook versterkt, want dit is het eerste model dat een volledig steer-by-wire systeem combineert met een radicaal nieuw ontworpen stuurwiel. Dit zorgt voor een intuïtieve bediening, goed zicht en gemakkelijke besturing met responsieve prestaties en geruststellende feedback voor de bestuurder.
Handbediend virtueel schakelsysteem
Bovendien maakt de nieuwe RZ F SPORT zijn debuut met Lexus' Interactive Manual Drive, een virtueel schakelsysteem dat de prestaties, het geluid en het gevoel van een handgeschakelde versnellingsbak nabootst in een volledig elektrische auto.
De RZ levert niet alleen meer vermogen voor alle modellen in het nieuwe gamma, maar is ook efficiënter en biedt een groter rijbereik en kortere oplaadtijden.
In de kern blijft de RZ een auto die rijk is aan vakmanschap van Lexus, met details die de Omotenashi-benadering van het merk weerspiegelen en die het leven aan boord zo comfortabel, veilig en gemakkelijk mogelijk maken voor zowel bestuurder als passagiers. Dynamisch versterken de nieuwste verbeteringen de Lexus Driving Signature, waardoor de bestuurder altijd vertrouwen, controle en comfort heeft.
De nieuwe RZ is een van de drie nieuwe batterij-elektrische modellen van Lexus die tot maart 2026 worden onthuld. Ook de volledig nieuwe ES sedan, die in april werd onthuld, maakt hier onderdeel van uit. Later volgt nog een volledig nieuw model waarvan de details later worden bekendgemaakt. 
De nieuwe RZ-serie zal vanaf eind 2025 geïntroduceerd worden in Nederland.
Ontwikkelingsdoelen nieuwe RZ: Chief Engineer Shinya Ito

Shinya Ito, Chief Engineer van de nieuwe RZ, heeft een persoonlijk inzicht gegeven in de ontwikkelingsdoelen voor de nieuwe RZ en de ambities achter de introductie van geavanceerde EV-prestaties en rijeigenschappen.
Het project had drie hoofddoelen: elektrificatietechnologieën gebruiken om een plezierige rijervaring te creëren, focussen op de basisprestaties van BEV's om de bruikbaarheid van de RZ te verbeteren en anticiperen op wat Lexus te wachten staat.
Over de missie van Lexus voor de nieuwe RZ zei hij het volgende: “We willen laten zien dat het bij elektrische voertuigen niet alleen gaat om het verkopen van nieuwe auto's, maar ook om het bieden van verschillende ervaringswaarden door middel van elektrificatie-technologie.”
Rijdynamiek
· Nieuwe RZ ontworpen om de zelfverzekerde en dynamische prestaties van de Lexus Driving Signature te leveren
· Gedetailleerde afstelling van de ophanging en verbeterde stijfheid van de carrosserie zorgen voor reactievermogen, stabiliteit en comfort
· Evolutie van Lexus' intelligente DIRECT4 vierwielaandrijving
Lexus Driving Signature
Elke nieuwe Lexus wordt ontworpen om de Lexus Driving Signature te bieden, een uniforme rijervaring waarbij de bestuurder op elk moment geniet van comfort, vertrouwen en controle. In de nieuwe RZ wordt deze kwaliteit versterkt, dankzij verschillende strategische aanpassingen.
De stijfheid is verhoogd met grotere plaatdikte en versterkte verbindingen rond de radiatorsteun. Daarnaast helpt de toevoeging van een versteviging aan de achterkant om lokale torsievervorming te verminderen. Deze maatregelen helpen bij een zuivere en lineaire respons op stuurinputs.
Wielophanging
Het veersysteem - MacPherson-veerpoten voor en dubbele wishbones achter - profiteert van fijn afgestelde dempers en veren voor en achter om dynamische prestaties te bevorderen en een goede balans te vinden tussen wegligging en rijcomfort. De voorste bus is geoptimaliseerd voor een directere stuurrespons.
Andere nieuwe details zijn een gewichtsbesparende ontwerp van de onderste voorwielophangingsarm en nieuwe interne onderdelen in het naaflager. Beide aanpassingen helpen het rijbereik te optimaliseren.
Evolutie van Lexus DIRECT4
De prestaties van Lexus' DIRECT4-voertuigbesturingstechnologie werden herzien, waardoor de tractie en stabiliteit van de nieuwe RZ-modellen met vierwielaandrijving nog beter worden.
Het intelligente systeem regelt automatisch de verdeling van het vermogen over de voorste en achterste eAxles, afhankelijk van de rijomstandigheden en de input van de bestuurder.
Het bereik van de koppelverdeling is uitgebreid door het vermogen van het BEV-systeem te verhogen, zodat bij het wegrijden en accelereren op rechte stukken de krachtverdeling voor/achter wordt geregeld tussen 60:40 en 0:100, waardoor overhellen wordt onderdrukt en een direct acceleratiegevoel ontstaat. Tijdens het nemen van bochten wordt de krachtverdeling geoptimaliseerd tussen 80:20 en 0:100, afhankelijk van de rijsnelheid en stuurhoek, om zo aan de rijomstandigheden te voldoen.
Tijdens het insturen van de bocht wordt er meer vermogen naar de vooras gestuurd om een vloeiende bocht te maken. Bij het uitkomen van een bocht is de koppelverdeling in overeenstemming met de belasting op elk wiel, om de balans van het voertuig te behouden en soepel te kunnen accelereren. Het resultaat is een zeker gevoel in bochten.
Wanneer de bestuurder de Range-modus selecteert om de efficiëntie te maximaliseren, blijft de balans tussen voor en achter 50:50.
Het Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM) van Lexus, een optie op de RZ 500e President Line en standaard op de F SPORT, draagt bij aan een vlakker en comfortabeler rijgedrag, samen met een verbeterde rijstabiliteit en een betere wegligging bij gevaar.
Stijfheid carrosserie verder verfijnd
De oorspronkelijke ontwikkeling van de RZ zorgde voor een zeer stijve structuur, geholpen door de plaatsing van de batterij laag in de auto en door de batterij zelf deel te laten uitmaken van het chassis van het voertuig.
Geavanceerde constructietechnieken, waaronder laserlastechnologie, dragen bij aan de stijfheid, samen met een uitgebreid gebruik van sterke lijm en schuim met een hoge stijfheid. Verstevigingen aan de montagepunten van de dempers en performance dempers dragen verder bij aan het indrukwekkend strakke en stabiele gevoel van de auto.
Lexus heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de stijfheid te verfijnen met extra verstevigingen tussen de onderste carrosserie en de achterste wielkasten. De sterkte en stijfheid van de radiatorsteun is ook vergroot, wat de wegligging ten goede komt.
Ontwikkeling en testen in Shimoyama
Lexus blijft gebruikmaken van de speciaal gebouwde faciliteiten in de nieuwe Shimoyama-basis in Japan om alle aspecten van de prestaties van de RZ te testen. De testtrack van het ontwikkelcentrum is deels gebaseerd op de Nürburgring. Hier werken de verschillende productontwikkelingsteams nauw samen om effectieve, gecoördineerde verbeteringen te realiseren. De teams maken niet alleen gebruik van geavanceerde digitale computertechnieken, maar kunnen ook de prestaties van de auto nauwkeurig afstellen en de Lexus Driving Signature waarborgen op de uitgebreide testcircuits ter plaatse.
Lexus herdefinieert het sturen door steer-by-wire systeem voor unieke rijervaring
· Eerste toepassing van nieuwe Lexus-technologie
· Geen mechanische verbinding tussen stuurwiel en wielen - stuurinput wordt doorgegeven via elektrische signalen
· Responsieve, veilige en controleerbare prestaties, die zich automatisch aanpassen aan de rijomstandigheden
· Nieuwe, rechthoekige stuurwiel zorgt voor comfortabele, intuïtieve bediening, vergroot het gezichtsveld naar voren en biedt meer cockpitruimte
· Steer-by-wire systeem wordt standaard geleverd op RZ 550e F SPORT en optioneel op RZ 500e President Line met vierwielaandrijving

De nieuwe RZ is het eerste model dat Lexus' nieuwe steer-by-wire systeem gebruikt. Dit intuïtieve, gebruiksvriendelijke en comfortabele systeem creëert een sterke band tussen de bestuurder en de auto. Het transformeert ook de traditionele lay-out van de cockpit met een nieuw, rechthoekig gevormde stuurwiel dat meer ruimte rondom de bestuurder creëert.
Geen mechanische verbinding
Het nieuwe systeem verschilt fundamenteel van een conventioneel stuursysteem doordat er geen mechanische verbinding is tussen het stuurwiel en de voorwielen. In plaats daarvan worden de stuurinputs van de bestuurder doorgegeven via elektrische signalen van een koppelactuator naar een bedieningsactuator.
De prestaties zijn veilig, vertrouwenwekkend en zeer responsief, met een dynamische aanpassing van de stuurinrichting op basis van de snelheid van het voertuig. Dit zorgt voor gemakkelijker manoeuvreren bij lage snelheid, een soepele respons voor soepel rijden op bochtige wegen en een vertrouwenwekkende stabiliteit bij het cruisen op snelwegen.
Bij een conventioneel systeem moet de bestuurder soms twee of drie volledige stuurbewegingen maken om van vergrendeling naar vergrendeling te gaan. Bij het nieuwe Lexus-systeem is slechts een draai van 200 graden van het nieuw gevormde stuurwiel nodig om van neutraal naar volledig links of rechts te gaan.
Dubbel uitgevoerd

Hoewel er geen fysieke verbinding is tussen het stuurwiel en de wielen, geniet de bestuurder van passende en lonende stuurfeedback - doorgegeven door elektrische signalen - waarbij onaangename stuurkolomtrillingen afwezig zijn. De prestaties zorgen ervoor dat de bestuurder nog steeds belangrijke informatie over de weg krijgt. Extra veiligheid is uiteraard ingebouwd, met een systeem waarin elk onderdeel dubbel is uitgevoerd. Er is ook een extra back-upvoeding aanwezig.
Op RZ-modellen die gebruikmaken van het conventionele elektrische stuurbekrachtigingssysteem, is de constructie daarvan stijver gemaakt om de feedback te verbeteren. Er zijn ook maatregelen genomen om het gewicht en het werkingsgeluid te verminderen.
Nieuw vormgegeven stuurwiel
Het steer-by-wire systeem is intuïtief, comfortabel en gemakkelijk voor bestuurders om aan te wennen met behulp van een stuurwiel met een nieuwe vorm. Het heeft een vlakke onderkant, met gebogen vingergrepen links en rechts. Dit radicaal nieuwe ontwerp geeft de bestuurder een opener gezichtsveld en versterkt de dialoog met de auto.
Door de compactere afmetingen - 360 mm in doorsnee en 197 mm hoog - komt er meer knieruimte vrij voor gemakkelijker in- en uitstappen. Een geïntegreerde verwarming is standaard.
De schakelaars op het stuurwiel zijn verticaal geplaatst en bevatten nieuwe combinatieschakelaars voor minder vaak gebruikte licht- en ruitenwisserfuncties. Dit omvat lichtregeling, bediening van mistlampen en automatische afstelling van de ruitenwissergevoeligheid. 
Het steer-by-wire systeem wordt standaard geleverd op de RZ 550e F SPORT en is een optie op de RZ 500e President Line met vierwielaandrijving.
Uitgebreid herzien en verbeterd BEV-systeem
· Alle elementen van de BEV-aandrijflijn herzien voor betere prestaties en efficiëntie
· Nieuw lithium-ion batterijpakket met een hoge capaciteit van 77 kWh (bruto)
· Waterkoeling en preconditionering van de batterij optimaliseren de oplaadtijd onder alle omstandigheden, ook in veeleisende omgevingen met lage temperaturen
· Herziene eAxles met minder verliezen en een hoger vermogen
De batterij-elektrische aandrijflijn van de RZ is compleet herzien, met de nadruk op het verbeteren van de prestaties, het gebruiksgemak en het rijplezier om de BEV-prestaties naar een hoger niveau te tillen.
De belangrijkste veranderingen zijn de introductie van een nieuwe lithium-ion batterij met hoge capaciteit en herziene eAxles met een verbeterde elektromotor en inverterefficiëntie, en een aanzienlijke vermindering van interne verliezen. Er is ook een nieuwe 22 kW boordlader.
Samen vormen deze elementen een nieuwe RZ-serie met drie verschillende vermogensopties, die in de onderstaande tabel worden weergegeven. Alle gegevens blijven voorlopig tot officiële homologatie.
Nieuwe batterij met hoge capaciteit
De introductie van een nieuw lithium-ion batterijpakket** met hoge capaciteit draagt in belangrijke mate bij aan de verbeterde prestaties van de nieuwe RZ. De capaciteit is toegenomen tot 77 kWh (bruto).
De constructie van de batterijcellen is herzien en hun aantal is verhoogd om een hoger vermogen van de eAxles mogelijk te maken. Dit is bereikt zonder de externe afmetingen van het pack te wijzigen.
De batterij profiteert van een nieuw waterkoelsysteem dat helpt het vermogen te maximaliseren en de achteruitgang van de cellen te onderdrukken, zelfs onder omstandigheden met hoge belasting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan snelladen na herhaaldelijk of langdurig snel accelereren, bergop rijden, het trekken van een zware aanhanger* en off-road rijden.
De bediening van het koelsysteem is efficiënt gecoördineerd met het airconditioningsysteem van de RZ, zodat koelmiddel of radiateurkoelbronnen worden gebruikt in overeenstemming met de buitentemperatuur. De koeler staat in nauw contact met de accu en koelt vanaf de onderkant voor efficiënte, gelijkmatige prestaties.
*Maximaal geremd trekgewicht: RZ 350e 750kg; RZ 500e 1,500kg.
Kortere oplaadtijden
De laadprestaties zijn verbeterd dankzij de introductie van het nieuwe batterijpakket en de krachtigere 22 kW boordlader. Deze vervangt de vorige 11 kW lader. Hiermee wordt geanticipeerd op de bredere beschikbaarheid van een snellere openbare laadinfrastructuur.
Om de oplaadtijden in koude klimaten te verbeteren, is de nieuwe RZ uitgerust met een nieuw batterijpreconditioneringssysteem. Hiermee kan de batterij op optimale temperatuur worden gebracht voordat het opladen begint. Dit is vooral waardevol bij koude temperaturen, waar een aanzienlijke verkorting van de oplaadtijd kan worden bereikt. Lexus schat dat een lading van 10 tot 80% kan worden bereikt in 30 minuten met behulp van de pre-conditioneringsfunctie, vergeleken met 55 minuten zonder (bij -10°C).
De functie kan handmatig worden bediend met een knop in het multimediasysteem, of automatisch wanneer een oplaadlocatie is ingesteld als routepunt of bestemming in het navigatiesysteem. Er kan ook een timerinstelling worden gebruikt, zodat de verwarming voor een bepaalde reis kan worden ingepland.
De prestaties van de batterijverwarming zijn verbeterd door de locatie van de koelvloeistofverwarming en de warmtewisselaar aan te passen, waardoor de oplaadtijd bij koud weer korter wordt.
Verbeterde eAxle prestaties
Er zijn gedetailleerde wijzigingen aangebracht aan de eAxle van de RZ om interne verliezen te verminderen en een hoger motorvermogen met stillere prestaties te leveren.
De compacte afmetingen van de eAxle dragen bij aan veel binnenruimte. Aan de voorkant zorgt de kortere lengte voor betere bescherming bij een aanrijding, terwijl in de modellen met vierwielaandrijving de lagere hoogte van de achterunit voor meer laadruimte en een vlakke vloer zorgt. Door de slimme proporties kon de batterij volledig onder de voertuigbodem worden geplaatst.
Minder interne verliezen

Andere nieuwe maatregelen zijn het gebruik van een kogellager, waardoor een compactere tandwielmodule met drie assen mogelijk is, wat de interne verliezen helpt te beperken. Het polijsten van de tandwieltanden heeft ook geleid tot minder energieverlies en een nauwkeurigere en stillere werking.
Zowel de voorste als achterste eAxles hebben een herzien smeersysteem dat een mechanische pomp overbodig maakt.
De omvormer maakt gebruik van siliciumcarbide (SiC) halfgeleiders, die bijdragen aan zowel een hoger vermogen als een verbeterde efficiëntie.
Er is veel aandacht besteed aan de constructie van de elektromotor. De rotor is compacter geworden en door de magneetlocaties aan te passen konden zowel een hoog toerental als een hoog vermogen worden bereikt. Finetuning van de statorspoel heeft het koppel verhoogd en de verliezen en het stroomverbruik verlaagd.
Actieradius
De uitgebreide technische herzieningen van het BEV-systeem zorgen ook voor een groter rijbereik van de nieuwe RZ. De vermindering van de verliezen in de eAxle, de verhoging van de batterijcapaciteit en de optimalisatie van de regelsystemen dragen in belangrijke mate bij aan de verbeterde actieradius.

De voorlopige prestatiecijfers laten aanzienlijke verbeteringen zien ten opzichte van de prestaties van de huidige RZ - tot 88km extra in het geval van het voorwielaangedreven model met 18-inch velgen (voorlopige gegevens in tabel hierboven).
Leven aan boord: stilte en comfort

· Extra geluidsisolatie en geluidsisolerende maatregelen maken alle delen van het interieur nog stiller dan voorheen
· Cabinekwaliteit verbeterd met voor Lexus eerste lasergesneden Ultrasuede graphics en sfeerverlichting met nieuw Dynamic Shadow bewegend patroon
Uitzonderlijke stilte
Als BEV is de RZ een fundamenteel stille auto, maar Lexus gaat verder om ervoor te zorgen dat de cabine zo goed mogelijk geïsoleerd is tegen geluid en trillingen om een rustige en comfortabele omgeving te bieden.
In de nieuwe RZ zijn extra maatregelen toegepast om een uitzonderlijke stilte te bereiken. Als gevolg daarvan is niet alleen het geluidsdrukniveau verlaagd, maar zijn ook de textuur en de toonbalans in zowel de voor- en achtercabine als de laadruimte verbeterd.
De nieuwste aanpassingen zijn onder andere een nieuwe vloerdemper achter de achterbank en het gebruik van een nieuwe sterk dempende lijm in de vloer om trillingen te verminderen. Er is ook een nieuwe harsbekleding onder de voorlijst en geluiddempend materiaal in de sierlijsten, bekleding en achterklep. De tonneaucover heeft nu een extra geluidsisolerende viltlaag.
Dit komt bovenop de bestaande maatregelen tegen geluid en trillingen van de RZ, zoals een motorkapafdichting rondom, trillingsdempend schuim rond de voor- en middenstijlen en akoestisch glas in de voor- en achterportieren. De voorwielaangedreven modellen profiteren verder van een speciaal ontworpen subframe achter.
Trillingen van de aandrijflijn zijn verminderd dankzij een nieuw motorsteunontwerp met hoge dempingskarakteristieken.
Bekleding met laserpatroon
Lexus heeft de eerste interieurbekleding gemaakt met afbeeldingen die met een laser zijn aangebracht op Ultrasuede, een bekledingstextiel dat is gemaakt van duurzaam materiaal dat voor 30% uit planten bestaat. De techniek wordt gebruikt om een nieuwe luxe-uiting te produceren met een patroon van vloeiende contouren op de portierpanelen.
Ultrasuède wordt geleverd op luxere modellen, terwijl andere versies zijn voorzien van zacht, soepel kunstleder van hoge kwaliteit.
Dynamische schaduwverlichting
Lexus heeft de functie van de 64-kleuren interieurverlichting uitgebreid om licht en schaduw te combineren in een dynamische schaduwverlichting. Drie LED lichtbronnen worden gebruikt om overlappende verlichting en dimmen te creëren. Dit zorgt voor een ontspannend effect met bewegende patronen die over de deurpanelen spelen.
De nieuwe RZ 550e F SPORT met Interactive Manual Drive

· Introductie van de eerste batterij-elektrische Lexus in F SPORT-uitvoering
· RZ 550e F SPORT is het prestatievlaggenschip van het gamma
· Maximaal vermogen 300 kW/408 pk
· Eerste model met Lexus’ Interactive Manual Drive 
· DIRECT4 vierwielaandrijving standaard
De nieuwe RZ introduceert voor het eerst de prestaties en het design van Lexus F SPORT in het gamma.

De RZ 550e F SPORT is het vlaggenschip van het gamma. Zijn elektrische aandrijflijn zorgt voor een opwindende en authentiek sportieve rijervaring. Het maximale vermogen van 300 kW/408 pk zorgt voor een acceleratie vanuit stilstand naar 100 km/u in slechts 4,4 seconden. De verwachte actieradius bedraagt tot 450 km (alle prestatiegegevens blijven voorlopig tot officiële homologatie).
Hij is standaard uitgerust met het nieuwste, verbeterde Lexus DIRECT4 intelligente vierwielaandrijvingssysteem (details hierboven).
Interactive Manual Drive: de sensatie van handmatig schakelen in een BEV
De RZ 550e F SPORT is het eerste model dat is uitgerust met Lexus' nieuwe Interactive Manual Drive, een technologische primeur die de bestuurder de sensaties biedt van handmatig schakelen in een elektrische auto. De aandrijfkracht kan geregeld worden met behulp van schakelflippers achter het stuurwiel om virtuele versnellingen te selecteren.

De ervaring wordt versterkt met realtime feedback via het gaspedaal, G-krachten, virtueel motorgeluid en een toerentellerdisplay die het virtuele toerental aangeeft.
Het systeem wordt ingeschakeld door eenvoudigweg op een “M Mode”-schakelaar op de middenconsole te drukken. De bediening kan ook worden gebruikt in combinatie met de rijmodusselectie. Wanneer de Sport-modus is geselecteerd, reageert de acceleratie sneller op ingrepen van het gaspedaal dan in de Normal-modus.

Interactive Manual Drive heeft een virtuele versnellingsbak met acht versnellingen, waarmee snel en prettig virtueel kan worden geschakeld met de flippers. Het koppel van de virtuele krachtbron wordt berekend op basis van de druk van de bestuurder op het gaspedaal en de rijsnelheid. 
Een schakelindicator die informatie van de tacho- en vermogensmeter combineert, helpt de bestuurder om op elk moment intuïtief inzicht te krijgen en het schakelen te optimaliseren.
Prestatiegericht rijgedrag
Er zijn specifieke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het extra vermogen van de F SPORT zich vertaalt in uitstekende rijeigenschappen en prestaties.

Naast de stappen die zijn genomen om de carrosseriestijfheid van de RZ te verbeteren (zie details hierboven), heeft de F SPORT extra verstevigingen rond de radiatorsteun en een extra versteviging in de achterste eindstructuur. De zijkanten van de radiatorsteun zijn ook stijver door het gebruik van een dikker paneel en extra laspunten, waardoor een sterke verbinding ontstaat tussen de steun en de bovenbalk. Deze maatregelen versterken de carrosserie en onderdrukken vervorming, waardoor de respons van het stuur- en onderstelmechanisme wordt versterkt.
De ophanging is herzien voor sportievere prestaties, waarbij de dempingskracht van de schokdempers en de veerconstante zijn aangepast.
Het model profiteert ook van Lexus' Vehicle Dynamics Intelligent Management (VDIM). Dit coördineert de werking van ABS, remassistentie, voertuigstabiliteitsregeling, tractiecontrole en andere remcontrolefuncties, zodat de bestuurder kan genieten van het volledige rijgedrag van de auto.
Exterieur F SPORT 
De F SPORT onderscheidt zich van de andere modellen in het RZ-gamma met krachtige stylingdetails aan de buitenkant die het prestatieprofiel tot uitdrukking brengen en tegelijkertijd de aerodynamische prestaties, stabiliteit en koeling verbeteren.

Tot de functionele kenmerken behoren luchtkanalen in de onderste voorbumper die koellucht naar de remklauwen leiden. Het bumperprofiel heeft een vinvormig gedeelte dat de luchtstroom langs de zijkant van de auto leidt, wat de stabiliteit en stuurrespons ten goede komt.
Aan de achterzijde krijgt de F SPORT een extra spoiler langs de onderrand van de achterruit, een speciale achterdiffusor en pontonvormen in de bumper. De combinatie van deze eigenschappen geeft de auto het gevoel dat hij een stevig contact heeft met de grond alsook een stabiel weggedrag en snelle stuurrespons.
De F SPORT staat op 20-inch aerowielen met een lichtmetalen frame en een wielcover van hars. De lichtgewicht constructie is ook aerodynamisch efficiënt, waardoor het vermogen van de auto maximaal wordt benut. Opvallend zijn de blauw afgewerkte F SPORT remklauwen die zichtbaar zijn door de spaken van de wielen.
Tot de kleuropties voor de F SPORT behoort het nieuwe Neutrino Grey, in zowel bi-tone als monotone afwerking.
Interieur F SPORT
Het interieur van de F SPORT is afgewerkt in zwart en donkergrijs, ontworpen om een sportief gevoel en stille kracht op te roepen. De Ultrasuede bekleding heeft felblauwe contraststiksels, de kenmerkende kleur van Lexus Electrified.

De F SPORT voorstoelen zijn gemaakt met behulp van een geïntegreerde schuimtechniek die zorgt voor een stevigere verbinding tussen de bekleding en het frame, wat superieure carrosserievastheid oplevert. Beide stoelen zijn in acht richtingen elektrisch verstelbaar en hebben lendensteun.

De F SPORT details omvatten roestvrijstalen profielplaten, badges op het stuurwiel en aluminium sportpedalen en voetsteunen. Het met laser bewerkte patroon op de deurkaarten in Ultrasuède heeft een geometrisch design, dat contrasteert met de vloeiende contouren op andere RZ-modellen. De sierstripafwerking is ook F SPORT specifiek en voorzien van een microgeometrisch patroon.
Vijf uitrustingsniveaus
· Vijf uitrustingsniveaus voor Nederland – Luxury Line, Business Line, Executive Line, President Line en F SPORT Line
· LexusLink multimediasysteem met 14-inch display en elektrisch verstelbare, verwarmde stoelen standaard
· Alle versies uitgerust met het uitgebreide Lexus Safety System + actieve veiligheids- en bestuurdersassistentiesystemen
· Navigatiesysteem krijgt geavanceerdere dynamische BEV-routeplanning
Het nieuwe RZ-gamma bestaat uit vijf uitrustingsniveaus, die allemaal profiteren van nieuwe technologische voorzieningen, duurzame en lederalternatieve bekledingen en het LexusLink-multimediasysteem.
Luxury Line
Hoogtepunten van de Luxury Line-uitrusting voor de RZ 350e FWD en 500e AWD zijn de nieuwe 18-inch lichtmetalen/harsvelgen, single-LED koplampen, sfeervolle interieurverlichting (in één kleur), Panoramic View Monitor, synthetisch lederen bekleding van hoge kwaliteit, elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen, LexusLink multimedia met 14-inch display, een 22 kW boordlader en Lexus Safety System + actieve veiligheids- en bestuurdersassistentiefuncties.
Business Line
Speciaal gericht op zakelijk rijders introduceert Lexus in Nederland de RZ 350e Business Line. Dit uitrustingsniveau is gebaseerd op de Luxury Line, maar krijgt boven op die uitrusting een digitale binnenspiegel, een Digital Key en een head-up display.
Executive Line
De Executive Line-uitvoering voor het RZ 350e FWD-model introduceert 20-inch lichtmetalen/harsvelgen, glanzend zwarte stylingdetails voor het exterieur, een digitale achteruitkijkspiegel, een head-up display en geheugeninstellingen voor de voorstoelen.
President Line
Als topmodel van de Lexus RZ krijgt de RZ 500e AWD President Line standaard het Mark Levinson geluidssysteem, Ultrasuede bekleding en verwarmbare zitplaatsen achterin. 
F SPORT

De prestatiegerichte F SPORT (550e AWD) is uitgerust met 20-inch F SPORT wielen, extra achterspoiler, steer-by-wire, Interactive Manual Drive, Active Sound Control, Vehicle Dynamics Integrated Management, F SPORT voorstoelen, interieurbekleding en profielplaten, aluminium sportpedalen en Ultrasuede bekleding met blauwe accentstiksels. Ook het speciale dimbare panoramadak is standaard op de Lexus RZ 550e F SPORT.
Nieuwe interieurkleuren
Twee nieuwe interieurkleurencombinaties zijn toegevoegd aan het RZ-gamma: Hazel met Solis White, dat de cabine een strakke en open uitstraling geeft, en Orage en Black, dat een moderne volwassen en luxueuze uitstraling heeft.

Panoramadak
Het panoramadak is gemaakt van een nieuw blauw glas met een donkere verduisterende kwaliteit. Dit biedt meer schaduw dan voorheen wanneer het gedimd is en het geeft helder en scherp zicht naar buiten wanneer het op transparant is gezet. Dit is beschikbaar als optie op de President Line en standaard voor de F SPORT; een niet-dimmend dak is een optie voor de voorwielaangedreven versies als Luxury Line en Executive Line.
Navigatie met verbeterde BEV-routeplanning
De Lexus RZ krijgt meer geavanceerde navigatiemogelijkheden die routeplanning combineren met het monitoren van de laadstatus van de batterij van de auto.
Wanneer de bestuurder een reis instelt, worden routes gepland met vereiste stops om op te laden, waarbij oplaadlocaties duidelijk worden weergegeven als routepunten met een knipperend pictogram. Het systeem toont ook alternatieve oplaadlocaties, met een herziene aankomsttijd.
De routeplanning is dynamisch, dus als het systeem detecteert dat er moet worden opgeladen, waarschuwt het de bestuurder met een bericht “actieradius te laag” op het kaartscherm en biedt het een alternatieve route met een nieuwe oplaadlocatie.

Lexus Oplaadservice
Voor batterij-elektrische en plug-in hybride modellen biedt Lexus de Lexus Oplaadservice. Daarbij wordt altijd gekeken naar een passende oplossing voor als de klant thuis, onderweg of zakelijk wil laden. Met de Lexus Oplaadservice laden Lexus-rijders hun Lexus op. Met de Lexus laadpas en app hebben Lexus-rijders toegang tot vrijwel alle 120.000 publieke laadpunten in Nederland. Daarnaast kunnen ze gebruikmaken van de diverse snelladers onderweg. In de app is gemakkelijk te zien waar een laadpunt is, met welk vermogen dit punt kan opladen en wat de kosten hiervan zijn. Deze kosten worden automatisch maandelijks doorbelast aan u of uw werkgever. De kosten van het thuis opladen worden ook automatisch vergoed.
EV-coaching
Bij elke batterij-elektrische Lexus biedt Lexus kosteloos coaching om het maximale uit de aandrijflijn te halen. In een sessie van 75 minuten krijgen klanten 1-op-1 advies om de range te optimaliseren en welke technieken en systemen daar allemaal voor ingezet kunnen worden.
December in Nederland
In december wordt de nieuwe Lexus RZ in Nederland verwacht. De prijzen van de Lexus RZ worden in het derde kwartaal bekendgemaakt. 
*Maximaal geremd trekgewicht: RZ 350e 750kg; RZ 500e 1,500kg.
** Het vertrouwen van Lexus in de kwaliteit van zijn tractiebatterijen blijkt uit de originele EV-batterijgarantie aangevuld met een verlengd garantieprogramma tot maximaal 15 jaar of tot maximaal 1.000.000 kilometer en 70% van de oorspronkelijke netto batterijcapaciteit na eerste registratie. De conditie van de batterij wordt door de Lexus-dealer getest door middel van een Health Check bij periodiek onderhoud. 

Noot aan redacteuren: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Press & Public Affairs, telefoon 0162 585 377, of kijk op pers.lexus.nl voor extra informatie en beeldmateriaal.
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