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Lexus onthult volledig nieuwe TZ: batterij-elektrische SUV met zes zitplaatsen

· Volledig nieuwe elektrische SUV met drie zitrijen en zes zitplaatsen, ontworpen om een breed scala aan levensstijlen te ondersteunen

· Driving Lounge: een nieuw Lexus-concept dat natuurlijke ontspanning bevordert dankzij de kenmerkende stilte, verfijning en het rijcomfort van Lexus

· De BEV-aandrijving zorgt voor stille, soepele prestaties die het Driving Lounge-concept ondersteunen en ruimte creëren voor stoelen op de derde rij die geschikt zijn voor volwassenen, met royale hoofd- en beenruimte 

· Het exterieurontwerp combineert de krachtige SUV-styling met strakke elegantie en efficiënte aerodynamische prestaties

Lexus presenteert vandaag de geheel nieuwe TZ, een volledig elektrische premium SUV met zes zitplaatsen. De Lexus verkent een nieuwe horizon op het gebied van reiscomfort en rijplezier.

De TZ belichaamt de nieuwe merkvisie van Lexus, “Discover”, en is ontworpen rond het concept van de Driving Lounge: een naadloze combinatie van een ontspannende cabine met dynamische prestaties die een verfijnde reiservaring biedt voor iedereen – zowel passagiers als bestuurder.
Een lounge-achtige ruimte: het Driving Lounge-concept creëert een ruimte en sfeer die ontspanning, plezier en gesprekken bevorderen, versterkt door een breed panoramadak dat zich uitstrekt boven alle drie de zitrijen. Het voorste deel van het panoramadak is te openen. Het gevoel van openheid en de vredige, comfortabele sfeer weerspiegelen de zen-achtige rust die te vinden is in traditionele Japanse huizen en architectuur.

De Lexus-mobiliteitservaring: de dynamische prestaties van de TZ bieden de controle, het vertrouwen en het comfort die kenmerkend zijn voor de Lexus Driving Signature. De cabine is strak en overzichtelijk, met functionaliteit gecombineerd met een eigentijdse stijl, zoals te zien is in het slanke instrumentenpaneel en het Responsive Hidden Switch-ontwerp van Lexus. Comfort voor iedereen staat voorop, wat blijkt uit een selecteerbare Rear Comfort-modus die de dynamische systemen van de auto aanpast om nog meer rust te bieden voor alle passagiers.

Exterieurontwerp: het ontwerp van de TZ combineert eenvoud met scherpte, waarbij wordt gestreefd naar de onderscheidende uitstraling die essentieel is voor Lexus. De styling is niet alleen strak en elegant, maar bevat ook nauwkeurig afgestemde, energiebesparende aerodynamische details.
Duurzame materialen: Lexus omarmt het gebruik van duurzame materialen in zijn ambachtelijke luxe, waaronder gesmeed bamboe en gerecycled aluminium.

Hoofdingenieur Takeshi Miyaura: “We stelden ons de beoogde merkwaarde van Lexus voor – klanten die tijd waarderen en kiezen voor authenticiteit – en streefden ernaar een nieuwe Lexus-ervaring te bieden. Elektrificatie – een batterij-elektrisch voertuig – kwam naar voren als de methode om deze waarden te realiseren, omdat het een ideale combinatie biedt van rijplezier en vooruitgang. Naast de Lexus-ervaring van ‘zien, rijden en beleven’ bieden we nu de nieuwe waarde van ‘tijd doorbrengen’ in het voertuig.”
De Lexus TZ wordt nu onthuld, voorafgaand aan de marktintroductie in Europa in 2027.
Interieur
Welkom in de Driving Lounge
In de TZ ligt de nadruk op een verfijnde sfeer – een “Driving Lounge” die ultiem comfort, stilte en luxe voorzieningen biedt, gebaseerd op Lexus’ unieke Omotenashi-gastvrijheid en Takumi-vakmanschap. Het is een ruimte waar iedereen kan ontspannen en genieten van de soepele, verfijnde rit van een BEV, afgeschermd van storende weg- en windgeluiden.

De lange wielbasis, het ontwerp van de ophanging en de plaatsing van de batterij volledig onder de vloer zorgen ervoor dat er ruimte is voor zes comfortabele zitplaatsen, verdeeld over drie rijen. De tweede rij is voorzien van individuele captain’s chairs, terwijl de derde rij royale hoofd- en beenruimte biedt. Door het batterij-elektrische platform kunnen de achterste zitplaatsen lager worden geplaatst, zodat zelfs langere volwassenen in alle comfort kunnen zitten. Dit vergemakkelijkt ook de toegang tot de achterbank, samen met speciale ‘walk-in’ bediening om toegang tot de achterste zitplaatsen gemakkelijker te maken. 

Voorin zijn de bestuurders- en passagiersstoelen ontworpen volgens het nieuwe Lexus-concept, met een lichtgewicht, gesplitste constructie waarbij afzonderlijke modules op het frame zijn gemonteerd. Dit zorgt voor een slank profiel en een strakke uitstraling, terwijl ze meer ondersteuning en comfort bieden. 

De voorstoelen en stoelen op de tweede rij zijn voorzien van geïntegreerde verwarming en ventilatie, en in luxere uitvoeringen is ook stoelverwarming op de derde rij aanwezig – een zeldzame voorziening in SUV's met zes of zeven zitplaatsen. Voor extra comfort zijn er Ottoman beensteunen beschikbaar voor de passagiers op voorin en op de tweede rij, terwijl er infraroodverwarming is aangebracht om de knieën en onderbenen van de bestuurder en voorpassagier te verwarmen. Deze zijn discreet geplaatst onder het instrumentenpaneel en de stuurkolom en werken samen met het airconditioningsysteem om energiezuinige verwarming te bieden, wat helpt om de actieradius te maximaliseren.

Het open gevoel van het interieur wordt versterkt door een panoramadak. Dit is het grootste dat tot nu toe op een Lexus-model is aangebracht en strekt zich uit boven alle zes de zitplaatsen.

Het strakke, minimalistische thema van het interieur komt tot uiting in het slanke instrumentenpaneel, waarin de nieuwe Responsive Hidden Switch-technologie van Lexus is verwerkt. Het paneel heeft een strakke, naadloze bekleding, maar een reeks pictogrammen voor de schakelfuncties licht op wanneer de hand van de bestuurder of passagier boven het oppervlak beweegt.  Ondanks hun vlakke afwerking bieden de schakelaars bij bediening fysieke feedback. Responsive Hidden Switches zijn ook te vinden op het stuurwiel van de TZ. De portieren beschikken over een easy-close systeem, waarbij het systeem kan detecteren als een deur halfgeopend is en de deur rustig en geruisloos kan sluiten.

De deurpanelen zijn voorzien van Lexus’ nieuwe interieurpanelen met bamboelagen, vervaardigd met behulp van een voor Lexus nieuwe folietechniek. Overdag oogt het als natuurlijk bamboe. Zodra de interieurverlichting aan gaat, verschijnt een prachtig verlicht kleurpatroon, dat samenwerkt met de sfeerverlichting.

Voor een uitmuntende geluidservaring kan de TZ worden uitgerust met een speciaal Mark Levinson-audiosysteem met 21 luidsprekers, dat een 3D-geluidsbeeld biedt met een zuivere, vervormingsvrije geluidskwaliteit. Dit omvat een Position Mode. Dit systeem creëert een geluidsbeeld dat gericht is op de achtercabine, afgestemd op het gebruik van de auto, en afstemming specifiek voor de achterbank mogelijk maakt.

Op de mens gerichte cockpit
De voordelen van het cockpitontwerpconcept van Lexus worden in de TZ versterkt door een slank instrumentenpaneel– een asymmetrische 12,3-inch combimeter – en een laag, horizontaal uitgelijnd instrumentenpaneel dat het zicht naar voren vanaf het stuurwiel vergroot. Het gebruik van een gepolariseerde film op het display helpt schittering en reflecties op de voorruit te voorkomen die de meters en de informatieweergave kunnen belemmeren.

De aandacht voor detail omvat onder meer een specifieke vormgeving van de voorstijlen om de bestuurder een beter zicht te bieden bij het ingaan van een bocht.

Afmetingen
De TZ heeft een totale lengte van 5.100 mm en een wielbasis van 3.050 mm, wat ruim voldoende ruimte biedt voor een comfortabele zeszitscabine en de plaatsing van een grote batterij. Ter vergelijking: de Lexus RX SUV is 4.890 mm lang en heeft een wielbasis van 2.850 mm.

Een kortere vooroverhang draagt bij aan het rijgemak en de gewichtsverdeling van de TZ, terwijl een langere achteroverhang zorgt voor meer laadruimte en de algehele stabiliteit ten goede komt.

Met de derde zitrij op zijn plaats is er ruimte voor vier koffers van 55 liter of twee grote reiskoffers van 92 liter. De stoelen zijn neerklapbaar om ruimte te creëren voor bijvoorbeeld twee fietsen of langere voorwerpen.

Stilte in de cabine
Omdat wind- en weggeluiden in een BEV meer opvallen dan in een auto met een verbrandingsmotor, heeft Lexus gerichte maatregelen genomen om de cabine zo stil mogelijk te maken en een ‘gevoel van stilte’ te creëren.
Geluidsabsorberende en isolerende materialen zijn strategisch in het voertuigframe aangebracht om resonantiefrequenties te compenseren. Andere details zijn onder meer het gebruik van dikker glas voor de zijruiten, de installatie van een extra cover over de motor en een nieuw aerodynamisch ontwerp van de buitenspiegels dat windruis tot een minimum beperkt. Het interieur van de TZ is het stilste van alle Lexus SUV’s.

Rijmodus ‘Comfort’
De selecteerbare rijmodi van de TZ omvatten een nieuwe ‘Comfort’-modus, die erop gericht is de rit voor passagiers op de achterbank zo comfortabel mogelijk te maken. Deze modus integreert Dynamic Rear Steering met een optimale rembalans tussen voor- en achteras en het DIRECT4-vierwielaandrijvingssysteem om onnodige bewegingen van de carrosserie te minimaliseren. Hierdoor genieten passagiers van een soepelere, rustige rit met minder zijwaartse bewegingen van het hoofd.
Exterieurontwerp
Stoere SUV met elegantie en verfijning
Lexus toont zijn kenmerkende, eigentijdse designflair in het exterieur van de TZ, waarin een krachtige uitstraling op de weg wordt gecombineerd met verfijning en een gestroomlijnde look. De auto onderscheidt zich van traditionele SUV-ontwerpen die de nadruk leggen op prestaties en kracht, met een uiterlijk dat verfijnder en minder agressief is. Het resultaat is een kwaliteit die Lexus omschrijft als ‘Provocative Simplicity’ – elegant, met een stoer tintje.
Het ontwerp is niet alleen opvallend, maar is ook gedetailleerd ontworpen voor uitmuntende aerodynamica, waardoor het bereikpotentieel van het voertuig wordt gemaximaliseerd. De TZ heeft een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,27 – een aanzienlijke prestatie voor een grote SUV.

Het zijaanzicht toont een langgerekt silhouet met scherpe randen en hoogwaardige oppervlakken die kracht en dynamiek uitstralen. Tot de details behoren semi-verzonken deurgrepen, krachtige karakterlijnen, gestructureerde oppervlakken en gedurfd vormgegeven aerodynamische wielen (20 of 22 inch, afhankelijk van de uitrustingsvariant).

Het front straalt kracht en zelfvertrouwen uit en vormt de karakteristieke Lexus-spindel in een strakke, uniforme massa. Geometrische elementen zorgen voor scherpte en kracht, terwijl de nieuwe kenmerkende Lexus-dubbele L-vormige verlichtingseenheden opvallende naar binnen en naar buiten gerichte elementen bevatten voor de dagrijverlichting en de richtingaanwijzers.

Aan de achterzijde is de achterrand van de daklijn opvallend verlaagd en loopt de cabine taps toe. Dit heeft een positief aerodynamisch effect, zonder dat dit ten koste gaat van de ruimte en het comfort in de cabine. De uitgesproken achterschermen dragen bij aan een brede, horizontale uitstraling en een krachtige SUV-houding. De L-vormige achterlichtunits, de krachtige 3D-afwerking van de achterklep en de vormgeving van de bumper maken de TZ direct herkenbaar als een Lexus.
De kleuropties omvatten zowel monotone als bi-tone afwerkingen, waaronder de nieuwe kleur Sonic Tellus. Deze rijke kakigroene kleur, genoemd naar het Latijnse woord voor aarde, maakt gebruik van de Sonic-laktechnologie van Lexus om diepe schakeringen en subtiele kleurnuances te creëren, wat een sterk driedimensionaal effect oplevert.

Multimedia en connectiviteit
Arene-softwareplatform
De TZ profiteert van het nieuwe Arene-softwareplatform van Lexus, dat een breder scala aan LexusConnect-multimediatoepassingen ondersteunt en een snelle, intuïtieve bediening biedt.

Het centrale 14-inch multimediadisplay is gesynchroniseerd met het 12,3-inch display voor de bestuurder, waardoor bijvoorbeeld de volledige navigatiekaart kan worden weergegeven in het display van de bestuurder. Dit maakt het volgen van de routebeschrijving eenvoudiger, waardoor de bestuurder zijn blik niet hoeft te verleggen om informatie te bekijken – een essentieel onderdeel van het mensgerichte cockpitontwerp.

Eigenaren krijgen toegang tot een breed scala aan nieuwe en verbeterde informatie-, navigatie-, veiligheids- en comfortfuncties, geleverd via een reeks gebundelde connected services die via de LexusLink+ app op abonnementsbasis beschikbaar zijn.

Het Standard Services-pakket omvat essentiële functies zoals onderhoudsherinneringen, cloudgebaseerde navigatie, een spraakassistent, toegang tot diensten op afstand, zoals het vergrendelen/ontgrendelen van deuren en het bedienen van de klimaatregeling, en handige draadloze software-updates voor de multimedia- en veiligheidssystemen.

Er komt een Smart Digital Key+ beschikbaar, geïntegreerd in de smartphone-wallet of het horloge van de eigenaar en deelbaar met maximaal zes andere gebruikers. De bediening is sneller en intuïtiever, zonder dat er een app hoeft te worden gestart om de sleutel te gebruiken. Dankzij verbeterde functionaliteit werkt de sleutel zelfs als de batterij van de NFC-compatibele smartphone leeg is.

Een Connect & Drive-bundel richt zich op verbeterde navigatie- en spraakassistentfuncties, met directe toegang tot de account van de gebruiker bij de muziekstreamingservice (Spotify), terwijl Connect & Secure extra veiligheid en gemoedsrust biedt met een rijrecorder, een remote immobiliser en Car Theft Assistant.

Batterijbeheer
Efficiënt batterijbeheer is een essentieel onderdeel van het bezit van een elektrische auto. TZ-eigenaren hebben eenvoudig toegang tot volledig beheer van alle aspecten van de batterijprestaties en het opladen van hun auto via de Lexus Link+ app en het LexusConnect-multimediasysteem. Deze bieden live-informatie over de beschikbare actieradius van de EV, de laadstatus van de batterij, oplaadplanning en routeplanning waarbij indien nodig oplaadpunten worden meegenomen.
Het Lexus Connect-multimediasysteem bevat een speciaal EV-menu dat alle relevante gegevens en informatie met betrekking tot de batterij en de prestaties van de auto samenbrengt.


Lexus Driving Signature

Vertrouwen, controle en comfort
Lexus heeft zich ingezet om de prestaties te verbeteren van het wereldwijde platform van de TZ, waarbij het ernaar streefde de ‘Lexus Driving Signature’ te realiseren met prestaties die te allen tijde vertrouwen, controle en comfort bieden. Dit proces, dat bekendstaat als ‘Aji-migaki’, omvat ongeveer 40 verschillende thema’s verspreid over een breed scala aan prestatiedomeinen.

Om ervoor te zorgen dat deze voordelen werden gerealiseerd, werd de rijdynamiek van het voertuig geperfectioneerd in het technische centrum van Lexus in Shimoyama, Japan, met uitgebreide simulatie- en testprogramma’s op het circuit. De onlangs geopende faciliteit stelt ontwerp- en engineeringteams ook in staat om nauw samen te werken voor een efficiëntere, gerichte voertuigontwikkeling.

De TZ markeert het hoogtepunt van de technische kennis en ervaring die Lexus heeft opgedaan bij de ontwikkeling van carrosserieën en platforms. Door belangrijke delen – de voor-, achter- en vloerpanelen voor en achter – te verstevigen en de kernstructuur van de auto te versterken, bereikt de TZ een nieuw Lexus-rijgevoel dat de kenmerkende stilte en het comfort combineert met een soepel, harmonieus gevoel van controle.

Wielophanging en dynamische achterwielbesturing
De wielophanging bestaat uit MacPherson-veerpoten voor en een multi-link-systeem achter dat speciaal voor de TZ is ontwikkeld. In combinatie met de zeer stijve carrosserie draagt dit bij aan het hoge comfort en de stabiliteit van de auto.

De TZ kan worden uitgerust met Dynamic Rear Steering System (DRS), waarmee de achterwielen tot vier graden kunnen draaien, in dezelfde richting als of tegengesteld aan de hoek van de voorwielen, afhankelijk van de rijsituatie. Bij lage en gemiddelde snelheden verbetert dit de spoorvastheid, het manoeuvreren en de stuurrespons. Bij hogere snelheden draagt het bij aan de stabiliteit van de auto, wat het vertrouwen van de bestuurder vergroot.

Een bijkomend voordeel is de kleinere draaicirkel – 10,8 meter met DRS en 11,6 meter zonder DRS – die vergelijkbaar is met die van kleinere SUV’s uit het D-segment.


Remmen
Het remsysteem wordt elektronisch aangestuurd en biedt een natuurlijk remgevoel dat strak, controleerbaar en responsief is. Het maakt gebruik van een drukregeleenheid waarmee de remkrachtverdeling tussen de voor- en achterwielen tijdens het remmen kan worden aangepast, wat bijdraagt aan een naadloze en vertrouwenwekkende overgang van afremmen naar het nemen van bochten.

De bestuurder kan ook gebruikmaken van een regeneratief remsysteem dat een remprestatie tot 0,2 g kan leveren, waardoor het rempedaal minder vaak hoeft te worden gebruikt en het rijden minder belastend wordt. Het systeem biedt vijf verschillende remniveaus, die kunnen worden geselecteerd met de schakelflippers aan het stuur.

Interactive Manual Drive
Interactive Manual Drive brengt de sensatie van een snel schakelende handgeschakelde versnellingsbak naar een elektrische auto. Deze Lexus-technologie, voor het eerst geïntroduceerd in de RZ 550e F SPORT, rust de auto uit met een virtuele achttrapsversnellingsbak die schakelt op basis van het gaspedaalgebruik van de bestuurder en de snelheid van de auto.
Voor een intensere interactie met de auto kan de bestuurder de versnellingen selecteren met behulp van de schakelflippers. Er is ook een toerenteller in het instrumentenpaneel om de schakelmomenten te optimaliseren, en de selectie gaat gepaard met een opzwepend gesimuleerd geluid van een verbrandingsmotor en feedback via het stuurwiel, wat bijdraagt aan de multi-sensorische ervaring.

DIRECT4-vierwielaandrijving
De rijeigenschappen van de TZ worden ondersteund door het DIRECT4-vierwielaandrijvingssysteem van Lexus. Dit verdeelt het aandrijfkoppel automatisch over de voor- en achteras, afgestemd op de rijomstandigheden en de geselecteerde rijmodus, wat zorgt voor lineaire, responsieve acceleratie en sterke bochtprestaties.

Aandrijflijn

Batterij-elektrisch systeem
De nieuwe batterij-elektrische aandrijflijn van de TZ markeert een evolutie van de Lexus-rijervaring en biedt nog meer voordelen dan de fundamenteel stille, soepele en zeer responsieve prestaties die kenmerkend zijn voor Lexus BEV’s.

Het systeem is een doorontwikkeling van het systeem in de Lexus RZ SUV en de aankomende, geheel nieuwe ES-luxesedan, maar met een batterij met een hogere capaciteit en een groter vermogen van de elektromotoren op zowel de voorste als de achterste eAxles, om de TZ het vermogen en de prestaties te geven die passen bij een premium SUV met zes zitplaatsen.
Lexus eAxles
De TZ is voor en achter uitgerust met Lexus eAxles. Deze compacte, lichtgewicht eenheden combineren de belangrijkste onderdelen van de elektrische aandrijflijn in één behuizing, waaronder de motor-generator, de vermogensregeleenheid en de omvormer.
Hun ontwerp verschilt naargelang hun locatie. Zo is de voorste eAxle kort, terwijl de lage hoogte van de achterste eenheid ervoor zorgt dat de ruimte in het interieur niet in het gedrang komt, waardoor er voldoende comfortabele ruimte is voor de stoelen op de derde rij. Bij het ontwerp is ook rekening gehouden met de veiligheidsprestaties bij een botsing.

Verhoogd motorvermogen
De motoren hebben een verhoogd vermogen dat past bij de afmetingen en prestaties van de TZ: 167 kW / 227 DIN pk aan de voorzijde en 88,3 kW / 120 DIN pk aan de achterzijde. In de TZ met lange actieradius (zie hieronder) bedraagt het vermogen van zowel de voorste als de achterste motor 167 kW / 227 DIN pk.

Lithium-ion batterij
De TZ maakt gebruik van een lithium-ionbatterij met een capaciteit van 95,8 kWh. Dit batterijvermogen maakt een verwachte actieradius mogelijk tot 530 kilometer (afhankelijk van de modelspecificatie).

Voorlopige technische gegevens
Voorlopige prestatiegegevens van het TZ prototype en technische specificaties worden hieronder weergegeven (alle gegevens blijven voorlopig totdat het model is goedgekeurd):
	Lengte (mm)
	5,100

	Breedte (mm)
	1,990

	Hoogte (mm)
	1,705

	Wielbasis (mm)
	3,050

	Laadvolume VDA min.-max. (l)
	290 - 2017

	Gewicht (kg)*1
	2,630

	Trekgewicht - geremd (kg)
	1,500

	Bandenmaat*1
	255/45R22

255/55R20

	Minimale draaicirkel (m)
	10,8 (met DRS)

11,6 (zonder DRS)

	Aandrijflijn
	DIRECT4 all-wheel drive

	Max systeemvermogen (kW / DIN pk)
	300 / 407.8

	Motor voor
	Max. power (kW / DIN pk)
	167 / 227

	
	Max. koppel (Nm)
	268.6

	Motor achter
	Max. power (kW / DIN hp)
	167 / 227

	
	Max. koppel (Nm)
	268.6

	Acceleratie 0-100 km/h (sec)
	5.4

	Batterij capaciteit (kWh)
	95.82

	Laadtijd DC, 150 kW, 10-80% SoC (min)
	approx. 35

	Bereik (km) 
	Up to 530


*1 Wisselt per land en specificatie
De bestuurder kan de Range-modus selecteren om de potentiële actieradius te maximaliseren. Dit beperkt het vermogen en de voertuigsnelheid om vertraging te verminderen en onnodig accelereren en remmen te vermijden.
Opladen van de batterij
De systemen van Lexus voor waterkoeling, temperatuurbeheer en voorconditionering van de batterij optimaliseren de toestand van de batterij voor snel en consistent opladen. De voorconditionering van de batterij, die automatisch in werking treedt op navigatieroutes die zijn geprogrammeerd met een EV-oplaadbestemming, of handmatig door de bestuurder voorafgaand aan een oplaadstop, zorgt ervoor dat de batterij op de ideale temperatuur is wanneer het opladen begint.
De TZ is uitgerust met een ingebouwde 22 kW-wisselstroomlader. Met de 150 kW-gelijkstroom-snellader duurt het laden van 10 tot 80% naar verwachting ongeveer 35 minuten (CCS-type gelijkstroomladen).
Een intelligent EV-routesysteem kan worden gebruikt om energiezuinige ritten te plannen, waarbij oplaadpunten worden meegenomen en indien nodig tijdens de rit worden bijgewerkt, in overeenstemming met veranderingen in de laadstatus van de batterij.
Veiligheid en rijhulpsystemen

Lexus Safety System +
In zijn streven naar een toekomst zonder verkeersongevallen introduceert Lexus voortdurend geavanceerde, intelligente systemen en technologieën die het rijden veiliger en gemakkelijker maken. De TZ profiteert van het nieuwste Lexus Safety System +-pakket met actieve veiligheids- en rijhulpsystemen om uitgebreide bescherming en ondersteuning te bieden.
Pre-Collision System
De mogelijkheden van het Pre-Collision System (PCS) zijn uitgebreid, zodat het een breder scala aan bewegende en stilstaande obstakels in een groter gebied voor de auto kan herkennen en hierop kan reageren. Het systeem kan nu bij kortere afstanden tussen voertuigen in werking treden voor botswaarschuwingen en remingrepen, en een groter aantal gevaren op kruispunten herkennen.
Dynamische radar-cruisecontrol
De dynamische radar-cruisecontrol (DRCC) beschikt over een nieuwe Eco Run-modus die helpt de energie-efficiëntie te maximaliseren. Deze modus beoordeelt het voorliggende voertuig op zijn invloed op het verminderen van de luchtweerstand op de TZ, gemeten in vijf niveaus, zodat de bestuurder kan herkennen welk voertuig het beste is om te volgen om de energie van de auto te sparen. Bij gebruik van deze modus wordt de acceleratiereactie gematigd voor een ontspannen en efficiënte rijstijl.
De nieuwe Map Connected Drive van de DRCC maakt gebruik van kaartinformatie tijdens de rit om het remmen en accelereren te optimaliseren bij kruispunten, stopborden, bochten en tolpoorten.
Lane Change Assist
De ondersteuning van de bestuurder op de snelweg is verbeterd dankzij upgrades van het Lane Change Assist-systeem. Dit zorgt nu voor snellere en soepelere rijstrookwisselingen en werkt over een groter snelheidsbereik.
Beschikbaarheid

Eerste leveringen in 2027
Vanaf nu kunnen geïnteresseerden zich melden bij de Lexus-dealer en online op Lexus.nl. Begin 2027 worden de eerste exemplaren van de nieuwe Lexus TZ in Nederland verwacht. De prijzen worden op een later moment bekendgemaakt.
Noot aan redacteuren: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Press & Public Affairs, telefoon 0162 585 377, of kijk op pers.lexus.nl voor extra informatie en beeldmateriaal.
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