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Europese première van de volledig nieuwe Lexus ES
· Nieuwe Lexus ES biedt betere prestaties en nog hoger niveau van raffinement, comfort en luxe

· Introductie van het volledig nieuwe LexusConnect multimediasysteem met uitgebreide functies en snelle respons
· Multi-path-strategie biedt keuze uit hybride aandrijflijn en de eerste batterij-elektrische Lexus ES, met voor- en vierwielaandrijving

· Eerste Lexus met “Hidden Switches” dashboardschakelaars

· Start verkoop in Europa gepland voor voorjaar 2026

De nieuwe Lexus ES beleeft vandaag zijn Europese première. De achtste generatie Lexus ES wordt leverbaar met een hybride aandrijflijn en twee batterij-elektrische aandrijflijnen en biedt nog meer luxe, verfijning en comfort dan zijn voorganger. In het voorjaar van 2026 start de verkoop van de nieuwe Lexus ES in Europa.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe Lexus ES stond het concept Experience Elegant & Electrified Sedan centraal. Dit concept draait om nieuwe technologieën, geavanceerd comfort, connectiviteit en veiligheid, met als doel om de goede wereldwijde reputatie van de ES verder te versterken. 
Eersteklas comfort

Met het concept Experience Elegant & Electrified Sedan wil Lexus ervoor zorgen dat alle inzittenden van de ES kunnen genieten: het gevoel altijd alles onder controle te hebben voor de bestuurder en eersteklas comfort voor iedereen aan boord. De sterke eigenschappen van de Lexus ES op het gebied van rijkwaliteit, comfort en rust zijn naar een hoger niveau getild.
Een nieuwe sedan voor een nieuw tijdperk

De volledig nieuwe ES speelt in op de wensen en prioriteiten van de klanten van vandaag. Lexus biedt de nieuwe ES daarom met verschillende aandrijflijnen, die klanten in staat stellen om hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Voor het eerst wordt de Lexus ES geleverd met batterij-elektrische en hybride aandrijflijnen en hebben klanten de keuze uit zowel voor- als vierwielaandrijving.

Making Luxury Personal
Om de merkbelofte ‘making luxury personal’ waar te maken, richt Lexus zich bij de ontwikkeling van nieuwe modellen op Elektrificatie, Intelligentie en Diversificatie, allemaal kwaliteiten van de nieuwe ES.
Het elektrificatieprogramma brengt voor het eerst batterij-elektrische technologie naar de premium sedan van Lexus. Op het gebied van intelligentie beschikt het model over technologische innovaties zoals de eerste “Hidden Switches”, schakelaars die pas zichtbaar worden op het moment dat de auto aan staat. Met de diversificatie van het modellengamma ontwerpt Lexus producten die meerdere rollen kunnen vervullen: de ES biedt karakter, stijl en prestaties om klanten in zowel de particuliere als zakelijke sector aan te spreken.

Een origineel Lexus-model
De ES is een “originele Lexus” en is al sinds de lancering van het merk in 1989 een vaste waarde in het modellengamma. De nieuwste versie bouwt voort op de gevestigde reputatie van het model op het gebied van luxe en raffinement. Tegelijkertijd wordt de keuze van de klant op het gebied van geëlektrificeerde aandrijflijnen uitgebreid, in lijn met de Lexus Electrified-visie en de multi-path-strategie op weg naar CO2-neutraliteit. Met hybride en batterij-elektrische versies met zowel voor- als vierwielaandrijving is er meer keuze dan ooit. 

Terwijl de ES al meer dan drie decennia een belangrijk model is voor Lexus in Noord-Amerika en Azië, was de komst naar Europa recenter. In 2010 werd de ES op Oost-Europese markten gelanceerd met het model van de zesde generatie. In West-Europa werd de Lexus ES in 2018 geïntroduceerd. 

Hoewel de volledig nieuwe ES in elk opzicht een grotere auto is dan zijn voorganger, zorgt het Clean x Tech design voor een slanke en elegante uitstraling, zowel van binnen als van buiten. Door het comfort, raffinement en de luxe verder te ontwikkelen, biedt de nieuwe ES eerder de kwaliteit, ruimte en specificaties die geassocieerd worden met grotere modellen uit het F-segment. Tegelijkertijd zorgen zijn prestaties en rijgedrag, zowel in de hybride als in de batterij-elektrische versie, voor het hoge niveau van comfort, vertrouwen en controle dat de Lexus Driving Signature definieert.

Shimoyama

De ontwikkeling van de nieuwe Lexus ES vond plaats in het technisch centrum Shimoyama van Lexus in Japan, waar plannings-, ontwerp-, engineering- en evaluatieteams onder één dak konden samenwerken om de auto te testen en te verfijnen.

Na de Europese première vandaag, volgt de introductie van de nieuwe Lexus ES in Europa in het voorjaar van 2026. Details over de lokale specificaties worden dichter bij de marktintroductie bekendgemaakt.

Exterieur: elegantie met een strak design
De ES is ontwikkeld volgens een nieuw Lexus designconcept - Clean Tech x Elegance. Elegantie is altijd een bepalend kenmerk geweest bij alle generaties van de Lexus ES. De vormgeving van het exterieur van de nieuwe Lexus ES combineert een krachtige uitstraling met een minimalistische aanpak, waarmee Lexus' visie op het ontwerp van de volgende generatie batterij-elektrische auto's verder wordt ontwikkeld.

In een verdere evolutie van Lexus' bekende spindle-vorm, is de vorm nu een integraal onderdeel van het algehele ontwerp van de auto: de Spindle Body. In het ontwerp was het van belang om elegante en opvallende proporties te creëren. Tegelijkertijd moet de auto comfortabel zijn om in en uit te stappen. De plaatsing van de wielen werd op de millimeter aangepast om een ideale brede en lage houding te realiseren.

De voorkant van de auto heeft een scherp gedefinieerde spindle-vorm die zich uitstrekt over de motorkap tot aan de bumperranden. Het geeft de ES een sterk en opvallend uiterlijk. Bij de hybride modellen is er een grille in de neus van de auto verwerkt voor optimale koeling.

De koplampen vormen een dubbele L, een designdetail waar toekomstige geëlektrificeerde Lexus-modellen aan te herkennen zijn. De naar binnen gerichte L-vormige dagrijverlichting wordt gecombineerd met naar buiten gerichte L-vormige richtingaanwijzers, waar de Lexus ES direct aan te herkennen is. Tegelijkertijd wordt de zichtbaarheid en functionaliteit verbeterd.

Het zijaanzicht van de auto is slank en gestroomlijnd en straalt stabiliteit en een laag zwaartepunt uit. Dit staat in contrast met de onderzijde van de carrosserie, die wordt gedefinieerd door contrasterende vlakke en krachtig gevormde oppervlakken.

Het achteraanzicht van de Lexus ES oogt elegant en dynamisch. De taps toelopende cabine accentueert het lage zwaartepunt en geeft een sportieve en atletische indruk. Ook in het donker is de Lexus ES direct herkenbaar aan zijn achterlichten met L-signatuur. De enkele lichtbalk is naadloos geïntegreerd met het verlichte LEXUS-logo en omvat de achter- en remlichten. 

Interieur: elegant, strak en verfijnd
Door het Clean Tech x Elegance designconcept toe te passen, heeft Lexus het interieur van de ES verder verbeterd om een elegant, strak en verfijnd interieur te creëren. Het bovenste gedeelte van de cabine is open en ruim om het zicht te verbeteren, terwijl het onderste gedeelte juist een gevoel van geborgenheid geeft en om de passagiers heen zit.

Met de nieuwe Lexus ES tilt Lexus de passagierservaring naar een nog hoger niveau. De Lexus ES kan worden uitgerust met verstelbare stoelen achterin en voor het eerst is zelfs een Ottoman voetenbank achter de passagiersstoel beschikbaar. De passagiersstoel heeft een functie waarmee hij ver naar voren te klappen is, voor maximale beenruimte achterin en beter zicht voor de chauffeur.

Twee nieuwe designelementen van Lexus maken hun debuut in de nieuwe ES:

Bamboo Layering maakt gebruik van geavanceerde druktechnieken en lichttransmissietechnologie. Samen met de sfeerverlichting in het interieur worden panelen in de auto op deze manier verlicht. Het tweede designelement is Synthetic Leather Embossing, dat met een nauwkeurig reliëfpatroon, in combinatie met de sfeerverlichting, zorgt voor een strakke en moderne esthetiek. Door de optimale plaatsing van de 17 luidsprekers van het op maat gemaakte Mark Levinson Surround Sound System wordt een driedimensionaal geluidsbeeld gecreëerd en samen met de sfeerverlichting en de gebruikte materialen, maakt dit het interieur van de Lexus ES tot de perfecte plek om tot rust te komen.

De cockpit is gebaseerd op het Tazuna-principe van Lexus, waarbij de bestuurder altijd de aandacht op de weg kan houden. De bedieningselementen kunnen zeer gemakkelijk worden bediend en alle benodigde informatie is direct in een oogopslag te zien. 

Comfort op een hoger niveau
Het doel van Lexus was om een interieur te ontwerpen dat uitzonderlijk comfortabel en ontspannend is, waardoor het toch al hoge niveau van rust en rijkwaliteit van de ES nog verder verfijnd wordt.

De voorstoelen zijn opnieuw ontworpen om de bestuurder te helpen een comfortabele houding aan te nemen en zich meer betrokken voelt bij de rijervaring. Ondersteuning voor de schouderbladen vermindert de spierspanning tijdens het sturen, terwijl de rugleuning het lichaam zachtjes omsluit.

Aan geluidsreductie is prioriteit gegeven door een betere afdichting van de portieren en het gebruik van glas met een hoge geluidsisolerende kwaliteit in de voorportieren. De manier waarop het geluid in het interieur wordt verdeeld, is zorgvuldig aangepakt voor een gebalanceerde akoestische ervaring.

De eerste Hidden Switches van Lexus
De hoge kwaliteit van het interieur van de ES wordt ondersteund door een nieuwe Lexus-technologie: Hidden Switches.

Deze nieuwe technologie weerspiegelt het Lexus gastvrijheidsprincipe van Omotenashi, met een minimalistisch, onopvallend design dat naadloos opgaat in het interieur. Als de auto is uitgeschakeld, zijn de schakelaars niet zichtbaar onder de bekleding van het dashboard. Als de bestuurder de auto inschakelt, lichten ze op en worden ze zichtbaar. De schakelaars hebben het gestroomlijnde uiterlijk van een aanraakpaneel, maar geven bij gebruik tactiele feedback.

Aandrijflijnen: de Lexus multi-path-strategie

Hybride ES 300h

De ES 300h heeft een nieuw ontworpen hybride aandrijflijn met een 2,5-liter viercilinder lijnmotor, die een maximumvermogen van 148 kW (201 pk)* levert. De aandrijflijn is leverbaar met voorwiel- en vierwielaandrijving.

De hybride batterij is opgewaardeerd voor een hoger vermogen. Dankzij slimme software kan de aandrijflijn een combinatie van sterke acceleratie en brandstofefficiëntie te leveren. Als bijkomend voordeel helpt de grotere stijfheid van de krachtbron trillingen te onderdrukken, wat bijdraagt aan een stillere en verfijndere atmosfeer in het interieur.

Batterij-elektrische ES 350e en 500e

Er komen twee batterij-elektrische versies van de nieuwe Lexus ES: de ES 350e met voorwielaandrijving en een vermogen van 165 kW (224 pk)* de ES 500e met vierwielaandrijving en een vermogen van 252 kW (343 pk)*. Beide modellen profiteren van Lexus' expertise op het gebied van geavanceerde elektrificatie om het volledige potentieel van het nieuwe Lexus global architecture K-platform te benutten, inclusief nieuwe eAxles waarin zowel de power control unit als de transmissie geïntegreerd zijn. Het nieuwe ontwerp is licht met een compacte verpakking die de cabine- en laadruimte helpt optimaliseren. De batterij met hoge capaciteit bevindt zich onder de vloer, waardoor het zwaartepunt van de auto lager komt te liggen.

Op dit moment zijn de gegevens voor de range en laadtijden nog niet gefinaliseerd. Lexus anticipeert op een elektrisch bereik tot 530 kilometer* (WLTP gemengde cyclus) en een laadtijd van ongeveer 30 minuten bij DC-laden tot 80%.
Als ES 350e beschikt de Lexus ES over een lithium-ion batterij van 77 kWh (bruto) en accelereert van 0-100 km/u in 8,2 seconden.

De ES 500e krijgt nog krachtigere prestaties en sprint in slecht 5,6 seconden van 0-100 km/u en beschikt over een batterij van 75 kWh (bruto). 
De ES 500e is standaard uitgerust met Lexus' DIRECT4 intelligente elektrische vierwielaandrijving. Dit zorgt voor een continue verdeling van het aandrijfkoppel naar alle vier de wielen, afhankelijk van de input van de bestuurder en de wegomstandigheden. Dit kan variëren van 100:0 tot 0:100, op basis van gegevens van sensoren die de acceleratie, wielsnelheid en stuurhoek controleren. Dit zorgt voor een stabiel weggedrag en een prettige rijervaring.

*Voorlopige specificaties op basis van Lexus ES prototype en onder voorbehoud van homologatie

	Aandrijflijn
	HEV
	BEV

	Model
	ES 300h

(West)
	ES 350e
	ES 500e

	Aandrijving
	FWD & AWD
	FWD
	AWD

	Motor
	2.5-litre

in-line 4-cylinder
	-
	-

	Transaxle
	eCVT
	eAxle
	eAxle

	Capaciteit batterij (kWh, bruto)
	/
	76,96
	74,69

	Systeemvermogen (kW/pk)
	148/201
	165/224
	252/343

	Acceleratie 0-100 km/u (seconden)
	8.2 (FWD)
8.0 (AWD)
	8.2
	5.7

	Lengte (mm)
	5,140 

	Breedte (mm)
	1,920 

	Hoogte (mm)
	1,555 
	1,560 

	Wielbasis (mm)
	2,950 (+80)


Lexus Driving Signature
Lexus streeft ernaar om de Lexus Driving Signature - comfort, vertrouwen en controle voor de bestuurder op elk moment - consistent te leveren voor alle modellen. Om dit in de nieuwe ES te bereiken, heeft Lexus de stijfheid van de voorkant, bodem en achterkant van de auto verhoogd. Deze uitgebreide verstevigingen minimaliseren trillingen en dragen bij aan een scherpe, intuïtieve besturing en een soepele acceleratie en remrespons. Tegelijkertijd heeft de auto een wendbaar, responsief weggedrag, waardoor hij compacter aanvoelt dan zijn buitenmaten doen vermoeden.

De nieuwe ES is gebouwd op een opnieuw ontworpen Lexus platform: het global architecture K-platform. Dit platform is geschikt voor zowel hybride als batterij-elektrische aandrijflijnen. Vertrekkend van het platform werd de structuur van de auto grondig herbekeken, wat resulteerde in een toename van de totale lengte met 165 mm en een 80 mm langere wielbasis dan bij het vorige model. De spoorbreedte voor en achter werd met respectievelijk 64 mm en 82 mm vergroot. Als gevolg daarvan is de koppelafstand tussen de voorstoelen en de achterstoelen met 77 mm vergroot tot 1.102 mm, waardoor een ruimere cabine is ontstaan. Hogere zitposities vergemakkelijken het in- en uitstappen.

De voorwielophanging is een MacPherson veerpoot, terwijl achteraan voor het eerst een multi-link systeem wordt gebruikt in een ES. Om de rijkwaliteit verder te verfijnen zijn verschillende maatregelen genomen, waaronder geoptimaliseerde bussen van de ophangingsarmen voor een soepele slag en een rustigere aandrijving.

Het stuursysteem maakt gebruik van een tandheugel met variabele overbrenging die zorgt voor stabiliteit bij hoge snelheid, een snelle respons in bochten en gemakkelijker manoeuvreren bij lage snelheid.

Nieuwe digitale cockpit met LexusConnect multimedia
De ES heeft een gloednieuwe digitale cockpit waarin de 12,3-inch combimeter, het nieuwe 14-inch LexusConnect multimediascherm – dat debuteert in de nieuwe Lexus ES – en de LexusLink+ app naadloos zijn geïntegreerd.

LexusConnect
LexusConnect helpt het rijden gemakkelijker en comfortabeler te maken met duidelijk weergegeven kaarten met Google points of interest en live informatie voor efficiënte navigatie, zoals flitslocaties en LEZ-meldingen (Low Emission Zone).

Dankzij de integratie van de navigatiekaart en de Advanced Safety Features in de combimeter kan de bestuurder aanwijzingen volgen terwijl hij zijn aandacht bij de weg houdt.

Voor extra rijcomfort voegt het LexusConnect navigatiesysteem in de batterij-elektrische ES-modellen oplaadstations aan de route toe. Het systeem controleert ook de actuele laadstatus en werkt de laadstations automatisch bij.

In alle ES-modellen kan de bestuurder gebruikmaken van een nieuwe generatie spraakassistent om de bestemming bij te werken, op elk moment de beschikbare actieradius te controleren en de interieurtemperatuur aan te passen.

LexusConnect Multimedia krijgt regelmatig draadloze Over-The-Air software-updates om de functies voortdurend te verbeteren.

Connected Services en de LexusLink+ app
De gebruikersgerichte benadering van LexusConnect gaat verder dan de ervaring in de auto. Met de LexusLink+ app kan de klant zijn digitale ervaring aanpassen door zich te abonneren op verbonden diensten.

Details over lokale specificaties worden op een later moment bekendgemaakt.

Geavanceerde veiligheidsvoorzieningen
De nieuwe ES profiteert van een verdere verbetering van de technologieën en functies van het Lexus Safety System +, waarmee Lexus verdere vooruitgang boekt op weg naar zijn doelstelling van nul verkeersongevallen.

Adaptieve Cruise Control (ACC)
De ACC integreert nu kaartgegevens om de vertraging bij het naderen van stopborden, rotondes en tolpoorten op snelwegen te ondersteunen. Kaartgegevens helpen ook om de vertraging in bochten te optimaliseren, zodat de snelheid kan worden aangepast aan de wegomstandigheden.

Pre-Collision System (PCS)
De automatische remfunctie PCS is uitgebreid om een breder scala aan rijscenario's, waaronder elektrische scooters, te detecteren en erop te reageren.

Driver Monitor
Dit is de eerste ES die is uitgerust met een Driver Monitor. Een camera boven het stuurwiel houdt de toestand van de bestuurder constant in de gaten. Als de camera merkt dat de bestuurder zijn concentratie verliest omdat hij moe of onwel is, wordt er een visueel en auditief alarm geactiveerd. De laatste aanpassingen aan de technologie betekenen dat het nu ook telefoongebruik en geeuwen kan herkennen.

Het systeem is gekoppeld aan de actieve veiligheidssystemen van de auto, zodat als de bestuurder niet reageert, de auto soepel tot stilstand kan worden gebracht met geactiveerde alarmlichten.

Driver Emergency Response-systeem
Het Emergency Response System van de bestuurder is verbeterd zodat het zowel op gewone wegen als op snelwegen kan werken. Als het systeem een significante verandering in de houding van de bestuurder detecteert, wat aangeeft dat hij moeite heeft om de auto te blijven besturen, activeert het de alarmlichten en brengt het de auto geleidelijk tot stilstand in de rijbaan. Vervolgens ontgrendelt het systeem automatisch de portieren en stuurt het een waarschuwing naar de hulpdiensten via eCall.

Blind Spot Monitor (BSM)
De BSM detecteert nu beter fietsen en motorfietsen die naast de auto rijden, waardoor ongelukken bij het nemen van bochten naar links en rechts worden voorkomen.

Lane Departure Alert (LDA)
De LDA is nu in staat om structuren langs de weg te detecteren, zoals elektriciteitspalen en middenbermen, om onbedoeld verlaten van de rijstrook te helpen voorkomen. Lane Change Assist en Front Cross Traffic Alert zijn ook opgenomen in het Lexus Safety System + pakket voor de nieuwe ES.

Het nieuwe model is ook de eerste ES die de functies Lane Change Assist en Front Cross Traffic Alert in het Lexus Safety System + pakket heeft.

Adaptief grootlichtsysteem met hoge definitie
Het nieuwe High-definition Adaptive High-beam System biedt een verbeterde lichtregeling die nu zowel horizontaal als verticaal kan worden aangepast. Het geeft een nauwkeurigere arcering dan het conventionele AHS, waardoor objecten zoals verkeersborden duidelijker worden verlicht.

Voorjaar 2026

De nieuwe Lexus ES wordt leverbaar in het voorjaar van 2026. Alle specificaties van de verschillende aandrijflijnen en alle uitvoeringen van de auto worden op een later moment bekendgemaakt. Prijzen volgen dichter bij de marktintroductie.

*Voorlopige specificaties op basis van Lexus ES prototype en onder voorbehoud van homologatie

Noot aan redacteuren: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Press & Public Affairs, telefoon 0162 585 377, of kijk op pers.lexus.nl voor extra informatie en beeldmateriaal.
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